1. 设置设备编号（读、写）
2. 锁驱动时长（读、写）
3. 设备时间（读、写）
4. 读取表信息（时间表，假日表，用户表）
5. 添加一条卡片信息
6. 读取设备中的记录总数
7. 删除设备中的数据（用户信息，时间，假日）
8. 搜索局域网内的门禁控制器
9. 修改IP地址
10. 远程重启