测试大纲

1. 门单元
   1. 按钮开门
   2. 玻璃碎报警
   3. 开门超时报警
   4. 读卡器刷卡:读卡器时间、节假日，用户时间、节假日，双卡，用户权限
2. 辅助单元
   1. 消防报警
   2. 防撬报警
   3. 低电量报警
   4. 断电报警
3. 记录上传
   1. 各种事件类型上传
4. 数据库下发
   1. 添加、删除、修改各个表中的数据
   2. 各数据表下发
5. LCD播放
6. 远程控制
   1. 远程开门
   2. 取消报警
   3. 控制各IO点输出
   4. 搜索局域网在线设备
   5. 初始化至出厂设置
   6. 远程重启
   7. 设置设备时间
7. 互锁
   1. 控制器内两门之间实现互锁
8. 反潜回
9. LCD
10. WebService