|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入编号 | 输入类型 | 输出编号 | 输出类型 | 输出时长 | 事件名 | 备注 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 按钮开门 |  |

注：

输入类型：

0 Short短路

1. Close闭合
2. Cut 断路
3. Open打开

输出类型

1. 关闭OFF

1 打开ON

2 周期开

3 周期关

控制器端

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入编号 | 输入类型 | 输出编号 | 输出类型 | 输出时长 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |

代表的意义：1号通道按钮按下后，门周期开6秒